
附件2：
项目需求书
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	授权要求
	虚拟化授权数量需满足26颗X86架构服务器CPU所需（含计算虚拟化、网络虚拟化、云计算管理以及不少于20个虚拟机的持续数据保护和容灾软件授权）。

	2
	功能要求
	需具备全局流量可视化、网络连通性检测功能。为每个虚拟机提供一个分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机。

	3
	
	支持大屏展示便于用户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警。

	4
	
	为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。

	5
	
	支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作。

	6
	
	为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，要求虚拟化软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响。

	7
	
	为了避免某主机RAID卡卡死影响整个基于的业务，一旦发现RAID卡出现卡死状态支持对该主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响。

	8
	
	支持持续数据保护，可设置RPO为1s或5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。

	9
	
	为了提升我单位运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。

	10
	
	为了提升排障效率，获取可靠的网络连通性信息，要求支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功。

	11
	
	为提高数据传输效率、减少对带宽的消耗，灾备软件需要支持压缩传输功能，对同步到备站点的数据先压缩再进行传输，并可以根据实际带宽启用、禁用压缩传输功能。

	12
	
	为了保证能提供可靠的备份数据管理功能，并满足我单位对数据保留周期的要求。要求支持对异地容灾的备份数据设置保留周期操作，可以按照不同时间周期保留备份文件。

	13
	
	支持对虚拟机的故障检测敏感度进行设置，包括高、中、低等检测敏感度的设置，支持对故障类型的设置，包括对业务口故障进行HA开关设置、虚拟机所在存储故障启用HA设置。

	14
	
	支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略。

	15
	服务要求
	提供安装、迁移及培训服务，需迁移的源包含物理机、其他平台的虚拟机等。

	16
	
	提供三年原厂维保和软件升级服务。需要现场处理问题时，在接到用户请求后的2小时内上门。



