[bookmark: _GoBack]需求描述：
一、南开院区
（一）产品名称：人脸抓拍机
     性能要求：
1、靶面尺寸不小于1/1.8"
2、设备需内置GPU芯片
3、分辨率不小于3200×1800@25fps，分辨力不小于1800TVL
4、最低照度：彩色≥0.002 lx，黑白≥0.0005 lx
5、设备需支持人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计功能
6、需支持戴口罩人脸抓拍功能，可检测、框选、抓拍戴口罩人员的人脸图片。
7、设备需采用隐藏式灯珠设计，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
8、报警接口：不低于1路输入，1路输出
9、音频接口：不低于1路输入，1路输出
10、设备内置≥2个麦克风，≥1个扬声器
11、需支持POE供电
12、不低于IP67防尘防水等级
预计采购数量：1台

（二）产品名称：一体化AI摄像机
     性能要求：
1、设备采用双镜头设计，镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，人体最远检测距离不低于40米，人脸最远检测距离可不低于30米
2、全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm；细节镜头水平范围不低于0~210°，垂直范围不低于-15°~22°
3、两通道分辨率均不小于2560x1440
4、两通道均支持最低照度彩色不大于0.0005Lux，黑白不大于0.0001Lux
5、设备内置不低于8个补光灯
6、设备需支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定
7、设备需支持人脸增强功能，开启该功能后可提升人脸清晰度
8、设备需支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；
9、距离设备15m处的全景通道检测宽度不小于15m（需提供首页具有CNAS标识的第三方检验/测试报告）
10、设备需支持GB35114安全加密
11、报警接口：不低于1路输入，1路输出
12、音频接口：不低于1路输入，1路输出
预计采购数量：5台

（三）产品名称：筒型AI摄像机
     性能要求：
1、靶面尺寸不小于1/2.7" 
2、设备需内置GPU芯片
3、分辨率不小于2688 × 1520
4、设备需支持人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计功能
5、最低照度：彩色≥0.005 lx，黑白≥0.0002 lx
6、设备支持变焦，焦距范围不低于2.7~13.5 mm
7、设备需采用隐藏式灯珠设计，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
8、设备内置不低于2个麦克风、1个扬声器，
9、设备接口：报警输入≥1路、报警输出≥1路、音频输入接口≥1个、音频输出接口≥1个
10、外壳防护能力不低于IP67
预计采购数量：11台

（四）产品名称：安全预警主机01
     性能要求：
1、整套设备AI分析能力不低于24路图片流、8路视频流，满足本院区新建点位及利旧8路视频流接入平台的分析处理需求；
2、存储接口：≥9个SATA接口，支持硬盘热插拔，实配硬盘总容量应满足本次新建点位、利旧点位图片数据存储90天(10000张/路/天)；
3、视频接口：≥2×HDMI，2×VGA
4、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
5、报警接口：≥16路报警输入，4路报警输出
6、USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0
7、输入带宽：≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps
8、接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入
9、解码能力：≥32×1080P
10、智能应用：设备需目标识别功能、周界防范功能以及视频结构化功能
11、设备算力：配置不低于2颗引擎，总引擎算力不低于32TOPS(int8)
12、设备需支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户（需提供首页具有CNAS标识的第三方检验/测试报告）
13、设备需支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面（需提供首页具有CNAS标识的第三方检验/测试报告）
预计采购数量：1套

（五）产品名称：报警主机
     性能要求：
1、操作系统：嵌入式Linux操作系统
2、防区数量：板载≥8路，最多可扩展至256路
3、继电器数量：板载≥4路，最多可扩展至64路
4、通讯方式：网络通讯、RS485总线
5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米
6、硬件接口：至少包含RS485*1，PSTN*1
7、含防区模块、按钮
预计采购数量：1套

（六）产品名称：人脸识别客户端
     性能要求：
1、包含人脸识别客户端软件；
硬件配置应满足：
2、CPU：不低于6核，主频不低于2.5GHz；
3、内存：不低于8GB；
4、固态硬盘：不低于256G SSD；
5、显示器：不低于24英寸，分辨率不低于1920x1080，刷新率不低于60Hz。
预计采购数量：1台

（七）产品名称：配套材料及施工调试
     性能要求：
含线管、光纤、室外立杆、辅材辅料、施工调试费等
预计采购数量：1项

二、和平院区
（一）产品名称：人脸抓拍机 （同南开院区）
预计采购数量：1台

（二）产品名称：一体化AI摄像机（同南开院区）
预计采购数量：3台

（三）产品名称：筒型AI摄像机（同南开院区）
预计采购数量：2台

（四）产品名称：安全预警主机02
     性能要求：
1、设备AI分析能力不低于8路图片流，满足本院区新建点位接入平台的分析处理需求；
2、存储接口：≥3个SATA接口，支持硬盘热插拔，实配硬盘总容量应满足本次新建点位图片数据存储90天(10000张/路/天)；
3、视频接口：≥1×HDMI，1×VGA
4、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
4、报警接口：≥4路报警输入，1路报警输出
5、USB接口：≥1×USB 2.0，1×USB 3.0
6、输入带宽：≥128Mbps，输出带宽：≥256Mbps
7、接入能力：≥8路H.264、H.265格式高清码流接入
8、解码能力：≥32×1080P
9、设备需支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
预计采购数量：1套

（五）产品名称：人脸识别客户端（同南开院区）
预计采购数量：1台

（六）产品名称：配套材料及施工调试
     性能要求：
含线管、光纤、室外立杆、辅材辅料、施工调试费等
预计采购数量：1项

三、滨海院区
（一）产品名称：人脸抓拍机 （同南开院区）
预计采购数量：1台

（二）产品名称：一体化AI摄像机（同南开院区）
预计采购数量：4台

（三）产品名称：筒型AI摄像机（同南开院区）
预计采购数量：14台

（四）产品名称：安全预警主机01（同南开院区）
预计采购数量：1套

（五）产品名称：报警主机（同南开院区）
预计采购数量：1套

（六）产品名称：人脸识别客户端（同南开院区）
预计采购数量：1台

（七）产品名称：配套材料及施工调试
     性能要求：
含线管、光纤、室外立杆、辅材辅料、施工调试费等
预计采购数量：1项


