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拟建南开院区早孕门诊改造区域位于原天津市中心妇产科医院南开院区门急诊住院综合楼裙房二楼门诊大厅区域，未跨越原防火分区。改造区域房间疏散门宽度及疏散距离均满足消防疏散要求。建筑隔断材料选用轻钢龙骨石膏板隔断到顶。诊室门选用钢制门。装修材料：地面采用地砖、墙面采用无机涂料、吊顶采用矿棉板吊顶。
给排水：根据新增诊室平面调整，结合现场消火栓位置，校核现状消火栓能否满足规范保护距离要求，最终确定是否增加消火栓及管道；拆除改造区域内的喷头及支管，并根据改造后的平面重新布置喷淋系统及管道，涉及本层部分吊顶破拆恢复；根据改造后的平面增加灭火器。消防系统点位、管道布置及控制方式按现行规范执行。
电气：增加三个烟感探测器


